1

134行

// assign Ctr输入的赋值

assign opcode=Ins\_Data\_out[31:26];

assign func=Ins\_Data\_out[5:0];

// assign zero, sign;

// assign ZF,CF,OF,SF,PF

2

三个CLK,CLR

3

// Ins\_Memory里

// assign Ins\_Data\_in;//没有？

//Reg,ALU,InsMemory,Memory,Extend,PC,Mul\*5,ctr

//jump\_PC, PC\_beq